Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 285054-2013 z dnia 2013-07-19 r.](http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=285054&rok=2013-07-19) Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztynek  
1. Przedmiotem zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadnia pn.: Modernizacja drogi w miejscowości drogi w miejscowości Sudwa 2) Zakres prac zleconych wykonawcy obejmuje...  
Termin składania ofert: 2013-08-05

**Numer ogłoszenia: 155071 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013**  
  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 285054 - 2013 data 19.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5192799, 5192705.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

* **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
* **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadnia pn.: Modernizacja drogi w miejscowości drogi w miejscowości Sudwa 2) Zakres prac zleconych wykonawcy obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlano wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami. 3) Realizacja zadania obejmuje wykonanie m.in. : a) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych b) Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) d) Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o grubości 7 cm e) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych f) Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny g) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie h) Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0m Pas węższy niż 2,5 m i) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 j) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5)Ustanawia się wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. 6) Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w: a) projekcie budowlano wykonawczym b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; 7) Przedmiary robót dołączono pomocniczo i nie stanowią one samoistnej podstawy wyceny prac...
* **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadnia pn.: Modernizacja drogi w miejscowości drogi w miejscowości Sudwa 2) Zakres prac zleconych wykonawcy obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlano wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami. 3) Realizacja zadania obejmuje wykonanie m.in. : a) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych, b) Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - rakowizny, c) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie, d) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, e) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne - 50 kg/m kw., f) Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), g) Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm, h) Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0m Pas węższy niż 2,5 m, i) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m3, j) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14 x 12 cm lub żużlowej 14 x 14 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, k) Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm, l) Podbudowy betonowej gr. 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą, m) Progi z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnianiem spoin piaskiem. W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje zmiany załączników stanowiących integralną części Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w tym projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiaru robót. Nowy projekt budowlany opublikowano na stronie BIP Zamawiającego jako - Zał. Nr 9 - Projekt budowlany - Poprawiono w dniu 05.08.2013. Nową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót opublikowano na stronie BIP Zamawiającego jako - Zał. Nr 10 - STWiOR - Poprawiono w dniu 05.08.2013. Nowy przedmiaru robót opublikowano na stronie BIP Zamawiającego jako - Zał. Nr 11 - Przedmiar robót - Poprawiono w dniu 05.08.2013. Przedmiar robót dołączono pomocniczo i nie stanowią one samoistnej podstawy wyceny prac....
* **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
* **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, sekretariat (pokój nr 11). W zmienionym ogłoszeniu o zamówieniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, sekretariat (pokój nr 11)..
* **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, sekretariat (pokój nr 11)..