Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 285054-2013 z dnia 2013-07-19 r.](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=285054&rok=2013-07-19) Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztynek
1. Przedmiotem zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadnia pn.: Modernizacja drogi w miejscowości drogi w miejscowości Sudwa 2) Zakres prac zleconych wykonawcy obejmuje...
Termin składania ofert: 2013-08-05

**Numer ogłoszenia: 288596 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 285054 - 2013 data 19.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5192799, 5192705.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

* **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
* **W ogłoszeniu jest:** II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadnia pn.: Modernizacja drogi w miejscowości drogi w miejscowości Sudwa 2) Zakres prac zleconych wykonawcy obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlano wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami. 3) Realizacja zadania obejmuje wykonanie m.in. : a) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych b) Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) d) Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o grubości 7 cm e) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych f) Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny g) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie h) Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0m Pas węższy niż 2,5 m i) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 j) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5)Ustanawia się wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. 6) Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w: a) projekcie budowlano wykonawczym b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; 7) Przedmiary robót dołączono pomocniczo i nie stanowią one samoistnej podstawy wyceny prac...
* **W ogłoszeniu powinno być:** II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadnia pn.: Modernizacja drogi w miejscowości Sudwa 2) Zakres prac zleconych wykonawcy obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlano wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami. 3) Realizacja zadania obejmuje wykonanie m.in. : a) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych b) Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) d) Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o grubości 7 cm e) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych f) Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny g) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie h) Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0m Pas węższy niż 2,5 m i) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 j) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni k) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową l) Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m) Podbudowy betonowe gr. 15cm pielęgnowane piaskiem i wodą n) Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
* **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
* **W ogłoszeniu jest:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, sekretariat (pokój nr 11)..
* **W ogłoszeniu powinno być:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, sekretariat (pokój nr 11)..