Znak postępowania: ZBI.271.1.10.2017 Załącznik Nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Do:**

**Gmina Olsztynek**

**Ratusz 1**

**11 – 015 Olsztynek**

**Nazwa Wykonawcy / Nazwy Wykonawców: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................**

Adres do korespondencji: ……………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................NIP: ………………………………………………………………………………………...………………….

Tel/fax: ……………………………..……….. e-mail: ………………………………………………….

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zadania pn. **„REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY OLSZTYNEK” – przetarg III część …………………………….**za cenę:

brutto **…………………………………………………………………….…………………………………..**

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….)

***Pouczenie: jeżeli w zależności od części zamówienia cena będzie się różnić, prosimy o załączenie dla każdej części oddzielnego kosztorysu, w przeciwnym przypadku Zamawiający przyjmuje podaną powyżej cenę do każdej z wybranych części.***

* 1. **Udzielamy gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres … miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.**
	2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminach wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
	3. Akceptujemy warunki płatności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
	4. Formularz cenowy (*wypełnienie poniższego formularza ofertowego nie zwalnia z obowiązku załączenia kosztorysu szczegółowego*):

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Cena netto [zł] kosztorys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie koryta równiarka w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta | m2 |   |
| 2 | Wykonanie koryta równiarką w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta | m2 |   |
| 3 | Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |   |
| 4 | Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |   |
| 5 | Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 - warstwa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m2 |   |
| 6 | Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5 - warstwa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m2 |   |
| 7 | Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |   |
| 8 | Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0-63 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |   |
| 9 | Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63 - warstwa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m2 |   |
| 10 | Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0-63 - warstwa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m2 |   |
| 11 | Remont cząstkowy nawierzchni - mechaniczne zagęszczenie kruszywo naturalne 0-31,5 - głębokość wyboi do 5 cm | m2 |   |
| 12 | Remont cząstkowy nawierzchni - mechaniczne zagęszczenie kruszywo naturalne 0-31,5 - każdy dalszy 1 cm głębokość wyboi | m2 |   |
| 13 | Remont cząstkowy nawierzchni - mechaniczne zagęszczenie kruszywo łamane 0-31,5 - głębokość wyboi do 5 cm | m2 |   |
| 14 | Remont cząstkowy nawierzchni - mechaniczne zagęszczenie kruszywa łamanego 0-31,5 - każdy dalszy 1 cm głębokość wyboi | m2 |   |
| 15 | Remont cząstkowy nawierzchni - mechaniczne zagęszczenie kruszywo naturalne 0-63 - głębokość wyboi do 5 cm | m2 |   |
| 16 | Remont cząstkowy nawierzchni - mechaniczne zagęszczenie kruszywo naturalne 0-63 - każdy dalszy 1 cm głębokość wyboi | m2 |   |
| 17 | Remont cząstkowy nawierzchni - mechaniczne zagęszczenie kruszywo łamane 0-63 - głębokość wyboi do 5 cm | m2 |   |
| 18 | Remont cząstkowy nawierzchni - mechaniczne zagęszczenie kruszywa łamanego 0-63- każdy dalszy 1 cm głębokość wyboi | m2 |   |
| 19 | Remont cząstkowy nawierzchni - mechaniczne zagęszczenie gruzu z betonu żwirowego - głębokość wyboi do 5 cm | m2 |   |
| 20 | Remont cząstkowy nawierzchni - mechaniczne zagęszczenie gruzu z betonu żwirowego - każdy dalszy 1 cm głębokość wyboi | m2 |   |
| 21 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. Do 1 km | m3 |   |
| 22 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV  | m3 |   |
| 23 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 |   |
| 24 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 10t; grunt sypki kat. I-III | m3 |   |
| 25 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 15t; grunt sypki kat. I-III | m3 |   |
| 26 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3 1,000 4,90 4,90 | m3 |   |
| 27 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm | szt. |   |
| 28 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm | szt. |   |
| 29 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm | szt. |   |
| 30 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm | szt. |   |
| 31 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm | szt. |   |
| 32 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm | szt. |   |
| 33 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni | ha |   |
| 34 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km | mp |   |
| 35 | Dodatek za następny 1 km odległości transportu dłużyc | mp |   |
| 36 | Wywożenie karpiny na odglełość do 2 km | mp |   |
| 37 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | mp |   |
| 38 | Dodatek za następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi | mp |   |
| 39 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym | m2 |   |
| 40 | Wzmocnienie podłoża gruntowego geokratami wysokości 10 cm | m2 |   |
| 41 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m |   |
| 42 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m |   |
| 43 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m |   |
| 44 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0,4 m z namułu | m |   |
| 45 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0,6 m z namułu | m |   |
| 46 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0,8 m z namułu | m |   |
| 47 | Wykonanie przepustu z rur PP DN400 mm | m |   |
| 48 | Wykonanie przepustu z rur PP DN600 mm | m |   |
| 49 | Wykonanie rowu wzdłuż drogi | m3 |   |
| 50 | Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki | m2 |   |
| **Razem netto** |   |
| **Razem brutto** |   |

1. Oświadczamy, że:
* cena zaproponowana za wykonanie całości obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w projekcie budowlanym, SIWZ, wyjaśnień do SIWZ;
* zapoznaliśmy, się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym także z odpowiedziami na pytania do SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,
* akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ,
* akceptujemy wskazany w SIWZ okres związania złożoną ofertą.
1. Roboty objęte zamówieniem wykonamy sami \*

3.1. Następujące roboty zlecimy podwykonawcom:\*

1) Rodzaj robót........................................Nazwa i adres podwykonawcy................................

2) Rodzaj robót........................................Nazwa i adres podwykonawcy................................

\* niepotrzebne skreślić

1. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do:
* zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz dostarczenia wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w chwili zawarcia umowy;
* przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej co najmniej do wartości wymaganej w SIWZ.
1. Oferta zawiera ............. strony podpisane i kolejno ponumerowane od nr ............ do nr ……....... .
2. Oferta zawiera\*/nie zawiera\* tajemnicy przedsiębiorstwa.
3. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 miejscowość, data podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej (-ych)

 do reprezentowania Wykonawcy

-\* niepotrzebne skreślić